
**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ОМЕГА К600Т»**


1. **Установка и первоначальная настройка программного обеспечения**
   1. Для установки программного обеспечения необходимо скачать на терминальное устройство под управлением операционной системы ANDROID установочный файл («Omega\_v\_xx\_xx.xx.xx.apk», где xx номер версии и дата последний версии установщика ПО).
   2. Установить программное обеспечение следуя инструкциям встроенного установщика ANDROID.
   3. Запустить программное обеспечение «ОМЕГА К600T» на терминальном устройстве.
   4. В открывшемся окне ввести имя пользователя, пароль, и адрес сервера полученные от администратора системы(рис.1.):




* 1. Нажать кнопку «Вход»

1. **Эксплуатация программного обеспечения**



2.1.Для осуществления индивидуального вызова абонента необходимо нажать на логотип микрофона рядом с позывным абонента:

****

2.2. Для осуществления группового вызова необходимо нажать на логотип микрофона рядом с позывным группы в разделе группы



* 1. Для установления сеанса связи нажать логотип кнопки PTT на сенсорном экране. Получить звуковой сигнал подтверждения от устройства и загорание **красной** индикации о готовности передачи сигнала. Нажать кнопку PTT (**8**) и вызвать необходимого абонента, отпустить кнопку PTT (**8**). Сигнал о входящем вызове сопровождается звуковым сигналом и **зеленым** индикатором.



**Передача сигнала возможна только в одном направлении. Для ответа абоненту следует дождаться, когда он освободит канал.**