**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОНЦЕНТРАТОРА «ОМЕГА K500»**

1. **Установка и первоначальная настройка программного обеспечения**
	1. Установка программного обеспечения на устройство концентратор «ОМЕГА К500» осуществляется в заводских условиях предприятия изготовителя.
	2. Запуск программы для концентратора «ОМЕГА K500» осуществляется автоматически при включении концентратора.
	3. В открывшемся окне ввести имя пользователя, пароль, и адрес сервера полученные от администратора системы(рис.1.):

* 1. Нажать кнопку «Вход»
	2. Для настройки системной клавиши концентратора необходимо зайти в раздел меню «Настройки»



* 1. Для выбора группы абонентов, с которой будет взаимодействовать концентратор необходимо в разделе группы выбрать группу по умолчанию(группа по умолчанию отмечается звездочкой)

1. **Эксплуатация программного обеспечения**
	1. После настройки программное обеспечение работает автономно и участие оператора не требуется. При установлении сеанса связи от радиостанции-донора логотип кнопки PTT сигнализирует **красной** индикацией после окончания сеанса связи логотип уходит с экрана концентратора. Входящий вызов на радиостанцию-донор сопровождается **зеленой** индикацией логотипа "РТТ".

